**HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRUNG TÂM BÁO CHÁY, BÁO TRỘM NETWORX NX6**

**1. Lập trình zone Trộm, Cháy , Khẩn:**

\* 8 97130 # 25 # 6 \* 6 \* 6 \* 6 \* # exit exit (Trộm) (Nếu là NetworX 6 thì thêm 2 zone 6\* 6\* nữa) \* 8 97130 # 25 # 8 \* 8 \* 8 \* 8 \* # exit exit (Cháy) \* 8 97130 # 25 # 2 \* 2 \* 2 \* 2 \* # exit exit (Khẩn)

**2. Lập trình báo trễ:**

\* 8 97130 # 24 # 30 \* (thời gian vào) \* 30 \* (thời gian ra) \* 25 # 3 \* 6 \* 6 \* 6 \*…..# exit exit. Lưu ý: 3 \* có nghĩa là lập trình cho zone mà mình cần báo trễ.

**3. Lập trình xóa báo trễ :**

\* 8 97130 # 24 # 0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 25 # 6 \* 6 \* 6 \* 6 \* # exit exit.

4. Lập trình còi ra: H 207 hoặc 626

\* 8 97130 # 37 # \* 1 \* # exit exit

**5. Lập trình xóa đèn Service:**

\* 93 9713 7 \* # exit exit

**6. Lập trình đổi mã CODE:**

**\* 5 Mã số cũ** (ví dụ 1234) 01 Mã số mới (phải là bốn số) # exit exit

**7. Lập trình báo qua điện thoại:**

Lập trình 1 số điện thoại: \* 8 97130 # 0 # 15 \* số điện thoại (sau mỗi ký tự số điện thoại phải có \*) 14 \* 13 \* 13 \* # 2 # 15 \* 3 # 2 \* # exit exit Lập trình 1 số điện thoại: \* 8 97130 # 0 # 15 \* số điện thoại thứ nhất 14 \* 14 \* 13 \* # 2 # 11 \* 3 # 1 \* 6 # 15 \* số điện thoại thứ hai 14 \* 14 \* # 8 # 11 \* 9 # 1 \* # exit exit

**8. Lập trình double zone – trung tâm 6 zone lên 12 zone:**

\* 8 97130 # 37 # \* \* \* \* 2 \* exit exit

**9. Lập trình tiếng ding dong ( tính năng báo khách):**

\* 93 9713.đèn khu vực nào sáng thì nhấn phím đó cho đèn khu vực đó tắt, chỉ đèn khu vực “3” sáng thì đó là chế độ báo khách. Nhấn \* thoát.

**10. Lập trình sử dụng thêm bàn phím điều khiển:**

(Bàn phím thứ 1 ) \* 94 9713 1 \* 1 (Bàn phím thứ 2) \* 94 9713 2 \* 1

**11. Phục hồi trạng thái ban đầu:**

\* 8 97130 # 910 # exit exit.